Uart_Ipw.c:221:6:Uart_Ipw_Init	24	static
Uart_Ipw.c:259:6:Uart_Ipw_Deinit	24	static
Uart_Ipw.c:300:16:Uart_Ipw_SetBaudrate	40	static
Uart_Ipw.c:344:6:Uart_Ipw_GetBaudrate	24	static
Uart_Ipw.c:372:16:Uart_Ipw_AbortSendingData	24	static
Uart_Ipw.c:409:16:Uart_Ipw_AbortReceivingData	24	static
Uart_Ipw.c:444:6:Uart_Ipw_SetTxBuffer	32	static
Uart_Ipw.c:469:6:Uart_Ipw_SetRxBuffer	32	static
Uart_Ipw.c:502:16:Uart_Ipw_SyncSend	40	static
Uart_Ipw.c:570:16:Uart_Ipw_SyncReceive	40	static
Uart_Ipw.c:636:16:Uart_Ipw_AsyncReceive	32	static
Uart_Ipw.c:680:16:Uart_Ipw_AsyncSend	32	static
Uart_Ipw.c:729:17:Uart_Ipw_GetTransmitStatus	32	static
Uart_Ipw.c:773:17:Uart_Ipw_GetReceiveStatus	32	static
Uart_Ipw.c:810:24:Uart_Ipw_LpuartConvertStatus	16	static
Uart_Ipw.c:866:36:Uart_Ipw_LpuartConvertBaudrateType	16	static
Uart_Ipw.c:931:23:Uart_Ipw_LpuartConvertEventType	16	static
Uart_Ipw.c:970:24:Uart_Ipw_FlexioConvertStatus	16	static
Uart_Ipw.c:1009:36:Uart_Ipw_FlexioConvertBaudrateType	16	static
Uart_Ipw.c:1075:23:Uart_Ipw_FlexioConvertEventType	16	static
Uart_Ipw.c:1115:6:Uart_Ipw_LpuartCallback	32	static
Uart_Ipw.c:1138:6:Uart_Ipw_FlexioTransferCallback	32	static
