CAN2_ORED_0_15_MB_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_IRQHandler (2, 0, 15);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN2_Error_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_Error_IRQHandler (2);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN2_ORED_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_BusOff_IRQHandler (2);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN1_ORED_16_31_MB_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_IRQHandler (1, 16, 31);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN1_ORED_0_15_MB_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_IRQHandler (1, 0, 15);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN1_Error_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_Error_IRQHandler (1);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN1_ORED_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_BusOff_IRQHandler (1);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN0_ORED_16_31_MB_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_IRQHandler (0, 16, 31);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN0_ORED_0_15_MB_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_IRQHandler (0, 0, 15);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN0_Wake_Up_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_WakeUp_IRQHandler (0);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN0_Error_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_Error_IRQHandler (0);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


CAN0_ORED_IRQHandler ()
{
  <bb 2> :
  FlexCAN_BusOff_IRQHandler (0);
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


