Flexio_3_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (3);
  return;

}


Flexio_3_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (3);
  return;

}


Flexio_2_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (2);
  return;

}


Flexio_2_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (2);
  return;

}


Flexio_1_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (1);
  return;

}


Flexio_1_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (1);
  return;

}


Flexio_0_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (0);
  return;

}


Flexio_0_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> :
  Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (0);
  return;

}


