Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:119:20:Flexio_Uart_Ip_SetShifterConfig	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:134:20:Flexio_Uart_Ip_SetShifterControl	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:148:20:Flexio_Uart_Ip_SetPinShifterControl	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:171:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerCompare	8	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:182:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerConfig	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:197:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerStartStopBitConfig	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:210:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerCondition	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:222:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerControl	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:232:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerTrigger	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:247:20:Flexio_Uart_Ip_SetPinTimerControl	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:270:20:Flexio_Uart_Ip_SetTimerMode	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:280:20:Flexio_Uart_Ip_SetShifterMode	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:291:20:Flexio_Uart_Ip_SetShifterStartBit	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:301:20:Flexio_Uart_Ip_WriteShifterBuffer	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:311:22:Flexio_Uart_Ip_ReadShifterBuffer	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:323:23:Flexio_Uart_Ip_GetTimerInterrupt	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:343:23:Flexio_Uart_Ip_GetShifterErrorInterrupt	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:363:23:Flexio_Uart_Ip_GetShifterInterrupt	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:385:20:Flexio_Uart_Ip_StartTimeout	24	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:397:23:Flexio_Uart_Ip_CheckTimeout	32	static
devassert.h:65:20:DevAssert	8	static
Flexio_Uart_Ip.c:268:6:Flexio_Uart_Ip_IrqHandler	24	static
Flexio_Uart_Ip.c:310:13:Flexio_Uart_Ip_ConfigureTx	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:381:13:Flexio_Uart_Ip_ConfigureRx	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:453:13:Flexio_Uart_Ip_EndTransfer	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:493:13:Flexio_Uart_Ip_StopTransfer	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:539:13:Flexio_Uart_Ip_WriteData	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:573:13:Flexio_Uart_Ip_CheckTxOperation	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:665:13:Flexio_Uart_Ip_CheckCompleteTransferData	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:705:13:Flexio_Uart_Ip_ReadData	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:741:13:Flexio_Uart_Ip_CheckRxOperation	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:829:13:Flexio_Uart_Ip_CheckShifterErrorStatus	24	static
Flexio_Uart_Ip.c:849:13:Flexio_Uart_Ip_SetShifterInterrupt	24	static
Flexio_Uart_Ip.c:865:13:Flexio_Uart_Ip_SetupReceiveData	16	static
Flexio_Uart_Ip.c:880:13:Flexio_Uart_Ip_EnableReceiver	24	static
Flexio_Uart_Ip.c:901:34:Flexio_Uart_Ip_StartSendDataUsingDma	120	static
Flexio_Uart_Ip.c:963:34:Flexio_Uart_Ip_StartReceiveDataUsingDma	120	static
Flexio_Uart_Ip.c:1031:6:Flexio_Uart_Ip_Init	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1080:6:Flexio_Uart_Ip_GetBaudRate	24	static
Flexio_Uart_Ip.c:1100:6:Flexio_Uart_Ip_Deinit	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1133:27:Flexio_Uart_Ip_AsyncSend	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:1201:27:Flexio_Uart_Ip_GetStatus	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1250:27:Flexio_Uart_Ip_SyncSend	56	static
Flexio_Uart_Ip.c:1334:27:Flexio_Uart_Ip_AsyncReceive	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:1398:27:Flexio_Uart_Ip_SyncReceive	56	static
Flexio_Uart_Ip.c:1491:6:Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma	136	static
Flexio_Uart_Ip.c:1604:6:Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma	136	static
Flexio_Uart_Ip.c:1722:27:Flexio_Uart_Ip_AbortTransferData	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1779:27:Flexio_Uart_Ip_SetBaudRate	64	static
Flexio_Uart_Ip.c:1888:27:Flexio_Uart_Ip_SetTxBuffer	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1913:27:Flexio_Uart_Ip_SetRxBuffer	32	static
