OsIf_MicrosToTicks (uint32 Micros, OsIf_CounterType SelectedCounter)
{
  uint32 Value;
  uint32 D.5603;

  <bb 2> :
  Value = 0;
  if (SelectedCounter == 0)
    goto <bb 3>; [INV]
  else
    goto <bb 4>; [INV]

  <bb 3> :
<L0>:
  Value = OsIf_Timer_Dummy_MicrosToTicks (Micros);
  goto <bb 5>; [INV]

  <bb 4> :
<L1>:

  <bb 5> :
  D.5603 = Value;

  <bb 6> :
<L3>:
  return D.5603;

}


OsIf_SetTimerFrequency (uint32 Freq, OsIf_CounterType SelectedCounter)
{
  <bb 2> :
  if (SelectedCounter == 0)
    goto <bb 3>; [INV]
  else
    goto <bb 4>; [INV]

  <bb 3> :
<L0>:
  OsIf_Timer_Dummy_SetTimerFrequency (Freq);
  goto <bb 5>; [INV]

  <bb 4> :
<L1>:

  <bb 5> :
  return;

}


OsIf_GetElapsed (uint32 * const CurrentRef, OsIf_CounterType SelectedCounter)
{
  uint32 Value;
  uint32 D.5599;

  <bb 2> :
  Value = 0;
  if (SelectedCounter == 0)
    goto <bb 3>; [INV]
  else
    goto <bb 4>; [INV]

  <bb 3> :
<L0>:
  Value = OsIf_Timer_Dummy_GetElapsed (CurrentRef);
  goto <bb 5>; [INV]

  <bb 4> :
<L1>:

  <bb 5> :
  D.5599 = Value;

  <bb 6> :
<L3>:
  return D.5599;

}


OsIf_GetCounter (OsIf_CounterType SelectedCounter)
{
  uint32 Value;
  uint32 D.5595;

  <bb 2> :
  Value = 0;
  if (SelectedCounter == 0)
    goto <bb 3>; [INV]
  else
    goto <bb 4>; [INV]

  <bb 3> :
<L0>:
  Value = OsIf_Timer_Dummy_GetCounter ();
  goto <bb 5>; [INV]

  <bb 4> :
<L1>:

  <bb 5> :
  D.5595 = Value;

  <bb 6> :
<L3>:
  return D.5595;

}


OsIf_Init (const void * Config)
{
  <bb 2> :
  return;

}


OsIf_Timer_Dummy_MicrosToTicks (uint32 Micros)
{
  uint32 D.5605;

  <bb 2> :
  D.5605 = Micros;

  <bb 3> :
<L0>:
  return D.5605;

}


OsIf_Timer_Dummy_SetTimerFrequency (uint32 Freq)
{
  <bb 2> :
  return;

}


OsIf_Timer_Dummy_GetElapsed (const uint32 * const CurrentRef)
{
  uint32 D.5601;

  <bb 2> :
  D.5601 = 1;

  <bb 3> :
<L0>:
  return D.5601;

}


OsIf_Timer_Dummy_GetCounter ()
{
  uint32 D.5597;

  <bb 2> :
  D.5597 = 0;

  <bb 3> :
<L0>:
  return D.5597;

}


