Flexio_Mcl_Ip_DeinitDevice (uint32 instance)
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG baseAddr => 1074110464B
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Mcl_Ip_Init (1074110464B);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Ip_IpIsInitialized[instance_3(D)] = 0;
  return;

}


Flexio_Mcl_Ip_InitDevice (const struct Flexio_Ip_InstanceConfigType * const pFlexioInitType)
{
  boolean LocDebugEnable;
  uint8 LocInstance;
  Flexio_Ip_CommonStatusType status;
  int _1;
  _Bool _2;

  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG status => 0
  # DEBUG BEGIN_STMT
  LocInstance_6 = pFlexioInitType_5(D)->instance;
  # DEBUG LocInstance => LocInstance_6
  # DEBUG BEGIN_STMT
  LocDebugEnable_7 = pFlexioInitType_5(D)->debugEnable;
  # DEBUG LocDebugEnable => LocDebugEnable_7
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _1 = (int) LocInstance_6;
  # DEBUG baseAddr => 1074110464B
  # DEBUG BEGIN_STMT
  _2 = Flexio_Ip_IpIsInitialized[_1];
  if (_2 != 0)
    goto <bb 3>; [50.00%]
  else
    goto <bb 4>; [50.00%]

  <bb 3> [local count: 536870913]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG status => 1

  <bb 4> [local count: 1073741824]:
  # status_3 = PHI <0(2), 1(3)>
  # DEBUG status => status_3
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Mcl_Ip_Init (1074110464B);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Mcl_Ip_SetEnable (1074110464B, 1);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Mcl_Ip_SetDebugEnable (1074110464B, LocDebugEnable_7);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Flexio_Ip_IpIsInitialized[_1] = 1;
  # DEBUG BEGIN_STMT
  # DEBUG BEGIN_STMT
  return status_3;

}


