Flexio_Uart_Ip.c:539:13:Flexio_Uart_Ip_WriteData	0	static
Flexio_Uart_Ip.c:705:13:Flexio_Uart_Ip_ReadData	8	static
Flexio_Uart_Ip.c:880:13:Flexio_Uart_Ip_EnableReceiver	8	static
Flexio_Uart_Ip.c:849:13:Flexio_Uart_Ip_SetShifterInterrupt	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:397:23:Flexio_Uart_Ip_CheckTimeout.constprop	16	static
Flexio_Uart_Ip_HwAccess.h:385:20:Flexio_Uart_Ip_StartTimeout.constprop	16	static
Flexio_Uart_Ip.c:493:13:Flexio_Uart_Ip_StopTransfer	48	static
Flexio_Uart_Ip.c:268:6:Flexio_Uart_Ip_IrqHandler	40	static
Flexio_Uart_Ip.c:1031:6:Flexio_Uart_Ip_Init	16	static
Flexio_Uart_Ip.c:1080:6:Flexio_Uart_Ip_GetBaudRate	0	static
Flexio_Uart_Ip.c:1133:27:Flexio_Uart_Ip_AsyncSend	128	static
Flexio_Uart_Ip.c:1201:27:Flexio_Uart_Ip_GetStatus	8	static
Flexio_Uart_Ip.c:1100:6:Flexio_Uart_Ip_Deinit	32	static
Flexio_Uart_Ip.c:1250:27:Flexio_Uart_Ip_SyncSend	48	static
Flexio_Uart_Ip.c:1334:27:Flexio_Uart_Ip_AsyncReceive	128	static
Flexio_Uart_Ip.c:1398:27:Flexio_Uart_Ip_SyncReceive	56	static
Flexio_Uart_Ip.c:1491:6:Flexio_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma	136	static
Flexio_Uart_Ip.c:1604:6:Flexio_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma	136	static
Flexio_Uart_Ip.c:1722:27:Flexio_Uart_Ip_AbortTransferData	16	static
Flexio_Uart_Ip.c:1779:27:Flexio_Uart_Ip_SetBaudRate	20	static
Flexio_Uart_Ip.c:1888:27:Flexio_Uart_Ip_SetTxBuffer	0	static
Flexio_Uart_Ip.c:1913:27:Flexio_Uart_Ip_SetRxBuffer	0	static
