Lpuart_2_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (2);
  return;

}


Lpuart_2_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (2);
  return;

}


Lpuart_1_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (1);
  return;

}


Lpuart_1_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (1);
  return;

}


Lpuart_0_Uart_Ip_DmaTxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteSendUsingDma (0);
  return;

}


Lpuart_0_Uart_Ip_DmaRxCompleteCallback ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_CompleteReceiveUsingDma (0);
  return;

}


LPUART_UART_IP_2_IRQHandler ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_IrqHandler (2);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


LPUART_UART_IP_1_IRQHandler ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_IrqHandler (1);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


LPUART_UART_IP_0_IRQHandler ()
{
  <bb 2> [local count: 1073741824]:
  # DEBUG BEGIN_STMT
  Lpuart_Uart_Ip_IrqHandler (0);
  # DEBUG BEGIN_STMT
  __asm__ __volatile__(" DSB");
  return;

}


