Callgraph clone;Uart_Ipw_LpuartConvertStatus;45;../RTD/src/Uart_Ipw.c;810;24;Uart_Ipw_GetTransmitStatus;43;../RTD/src/Uart_Ipw.c;729;17;inlining to
Callgraph clone;Uart_Ipw_LpuartConvertStatus;45;../RTD/src/Uart_Ipw.c;810;24;Uart_Ipw_GetReceiveStatus;44;../RTD/src/Uart_Ipw.c;773;17;inlining to
Callgraph removal;Uart_Ipw_LpuartConvertStatus;45;../RTD/src/Uart_Ipw.c;810;24
Callgraph clone;Uart_Ipw_LpuartConvertEventType;47;../RTD/src/Uart_Ipw.c;931;23;Uart_Ipw_LpuartCallback;51;../RTD/src/Uart_Ipw.c;1115;6;inlining to
Callgraph removal;Uart_Ipw_LpuartConvertEventType;47;../RTD/src/Uart_Ipw.c;931;23
Callgraph clone;Uart_Ipw_FlexioConvertEventType;50;../RTD/src/Uart_Ipw.c;1075;23;Uart_Ipw_FlexioTransferCallback;52;../RTD/src/Uart_Ipw.c;1138;6;inlining to
Callgraph removal;Uart_Ipw_FlexioConvertEventType;50;../RTD/src/Uart_Ipw.c;1075;23
