<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
<launchConfiguration type="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.launchConfigurationType">
<stringAttribute key="com.nxp.s32ds.ext.cdt.debug.svd.merge_strategy" value="ALL"/>
<listAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ELVES"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.NUMBER_ELVES" value="0"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.BUSERR" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.CHKERR" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.CORERESET" value="true"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.DEVICE_NAME" value="NXP_S32K1xx_S32K144F512M15"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.GDB_OPTIONS" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.HARDERR" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.HARDWARE_INTERFACE" value="0"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.INTERR" value="true"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.LAST_ATTRIBUTE_HEADER" value="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml."/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.MMERR" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.NOCPERR" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.STATERR" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.STREAMING_ENABLE_PORT1" value="true"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.STREAMING_SERVER_PORT1" value="10224"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.PE.USE_EXTERNAL_SERVER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.algorithmIndex" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.alternativeAlgorithmPath" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.attachToRunning" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.customTrimFrequency" value="0"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.POWER_UP_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_eth.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.INTERFACE_PORT_STRING" value="COM1"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.POWER_UP_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_ser.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.POWER_UP_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.cyc_usb.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doContinue" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doGdbServerAllocateSemihostingConsole" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.doPartitioning" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihosting" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihostingIoclientGdbClient" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.enableSemihostingIoclientTelnet" value="true"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.eraseCommandParam" value="EM"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.eraseOptionIndex" value="0"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.eraseOptionsenabled" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.executeUnlockCommand" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbClientOtherCommands" value="set mem inaccessible-by-default off&#13;&#10;set tcp auto-retry on&#13;&#10;set tcp connect-timeout 240&#13;&#10;set remotetimeout 60"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbClientOtherOptions" value=""/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbServerTelnetPortNumber" value="51794"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.gdbmiPortNumber" value="6224"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.jtagPreIrBits" value="0"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.jtagTapNumber" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.macScript" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.macScriptEnable" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.POWER_UP_DELAY" value="1000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.ml.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.otherRunCommands" value=""/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.partitionParam" value="0"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory0" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory1" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemory2" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom0" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom1" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryFrom2" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo0" value="3"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo1" value="3"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preserveMemoryTo2" value="3"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.preservePartioning" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.programtrim" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_DOWN_DELAY" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.POWER_UP_DELAY" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.sda.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.selectedCoreNumber" value="1"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.serverPortNumber" value="7224"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.POWER_UP_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_eth.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.ALWAYS_ERASE" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.CYCLONE_IP" value=""/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.DO_RESET_DELAY" value="false"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.INTERFACE_PORT" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.INTERFACE_PORT_STRING" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.NETWORK_CARD_IP" value=""/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_DOWN_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_OFF" value="false"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.POWER_UP_DELAY" value="250"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.PROVIDE_POWER" value="true"/>
<intAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.REGULATOR_VOLTAGE" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.RESET_DELAY" value="0"/>
<stringAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SHIFT_FREQ" value="5000"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SPECIFY_IP" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.SPECIFY_NETWORK_CARD" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.trc_usb.STARTUP_USE_SWD" value="true"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useAlternativeAlgorithm" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useCustomTrim" value="false"/>
<booleanAttribute key="com.pemicro.debug.gdbjtag.pne.useDaisyChain" value="false"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.imageFileName" value=""/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.imageOffset" value=""/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.ipAddress" value="localhost"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.jtagDevice" value="GNU ARM PEMicro Interface"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.loadImage" value="true"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.loadSymbols" value="true"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.pcRegister" value=""/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.setPcRegister" value="false"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.setResume" value="false"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.setStopAt" value="true"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.stopAt" value="main"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.symbolsFileName" value=""/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.symbolsOffset" value=""/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useFileForImage" value="false"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useFileForSymbols" value="false"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useProjBinaryForImage" value="true"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useProjBinaryForSymbols" value="true"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.gdbjtag.core.useRemoteTarget" value="true"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.mi.core.commandFactory" value="Standard (Windows)"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.mi.core.protocol" value="mi"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.debug.mi.core.verboseMode" value="false"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.DEBUG_NAME" value="${S32DS_GDB_ARM32_EXE}"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.UPDATE_THREADLIST_ON_SUSPEND" value="false"/>
<intAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.ATTR_BUILD_BEFORE_LAUNCH_ATTR" value="2"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.COREFILE_PATH" value=""/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.DEBUGGER_REGISTER_GROUPS" value=""/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROGRAM_NAME" value="Release_RAM/S32K144_Project_CAN_UART_DIO.elf"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_ATTR" value="S32K144_Project_CAN_UART_DIO"/>
<booleanAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_BUILD_CONFIG_AUTO_ATTR" value="false"/>
<stringAttribute key="org.eclipse.cdt.launch.PROJECT_BUILD_CONFIG_ID_ATTR" value="com.nxp.s32ds.cle.arm.mbs.arm32.bare.gnu.9.2.exe.release.ram.1360029562"/>
<listAttribute key="org.eclipse.debug.core.MAPPED_RESOURCE_PATHS">
<listEntry value="/S32K144_Project_CAN_UART_DIO"/>
</listAttribute>
<listAttribute key="org.eclipse.debug.core.MAPPED_RESOURCE_TYPES">
<listEntry value="4"/>
</listAttribute>
<stringAttribute key="process_factory_id" value="org.eclipse.cdt.dsf.gdb.GdbProcessFactory"/>
</launchConfiguration>
