Uart_Ipw.c:866:36:Uart_Ipw_LpuartConvertBaudrateType	0	static
Uart_Ipw.c:970:24:Uart_Ipw_FlexioConvertStatus	0	static
Uart_Ipw.c:221:6:Uart_Ipw_Init	4	static
Uart_Ipw.c:259:6:Uart_Ipw_Deinit	16	static
Uart_Ipw.c:300:16:Uart_Ipw_SetBaudrate	8	static
Uart_Ipw.c:344:6:Uart_Ipw_GetBaudrate	0	static
Uart_Ipw.c:372:16:Uart_Ipw_AbortSendingData	8	static
Uart_Ipw.c:409:16:Uart_Ipw_AbortReceivingData	8	static
Uart_Ipw.c:444:6:Uart_Ipw_SetTxBuffer	0	static
Uart_Ipw.c:469:6:Uart_Ipw_SetRxBuffer	0	static
Uart_Ipw.c:502:16:Uart_Ipw_SyncSend	8	static
Uart_Ipw.c:570:16:Uart_Ipw_SyncReceive	8	static
Uart_Ipw.c:636:16:Uart_Ipw_AsyncReceive	8	static
Uart_Ipw.c:680:16:Uart_Ipw_AsyncSend	8	static
Uart_Ipw.c:729:17:Uart_Ipw_GetTransmitStatus	8	static
Uart_Ipw.c:773:17:Uart_Ipw_GetReceiveStatus	8	static
Uart_Ipw.c:1115:6:Uart_Ipw_LpuartCallback	0	static
Uart_Ipw.c:1138:6:Uart_Ipw_FlexioTransferCallback	0	static
